**Załącznik nr 1 do umowy Nr 1/ Odb/22**

**z dnia …………….2022 r.**

Zestawienie tabelaryczne dla zadania pn. „Odbetonowywanie drzew z nasadzeniami krzewów w pasach drogowych w Toruniu”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Lokalizacja** | **Powierzchnia [m2] lub ilość [szt.] / gatunek krzewów** | **Założenia do realizacji.** |
| 1. | ul. Moniuszki  (dz. 230 obr. 9) na szczycie bloku 28-30A | 8 m2 korowanie – 1 kwatera | Przygotowanie odbetonowanego fragmentu terenu zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Korowanie warstwą o grubości 5 cm – **8 m2**. |
| 2. | ul. Kraszewskiego  (dz. nr 286, obr. 9) | 35 m2 gat. tawuła szara | Przygotowanie odbetonowanego fragmentu terenu zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Wymiana ziemi – na wys. 10 cm -**35 m2**  Sadzenie w 2 rzędach w tzw. trójkąt w ilości 4 szt./m2. Zastosowanie warstwy geowłókniny i korowanie warstwą o grubości 5 cm. Poj. C2 lub z gołym korzeniem o min. wys. 30 cm i trzech wyraźnie rozgałęzionych pędach. Nasadzenia należy odsunąć 30 cm od krawędzi jezdni. |
| 3. | ul. Konopnickiej  (dz. nr 298 obr. 8) | 21 m2 korowanie – 8 kwater | Przygotowanie odbetonowanego fragmentu terenu zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Korowanie warstwą o grubości 5 cm – **21 m2.** |
| 4. | ul. Gagarina (dz. 100, 58 obr. 5) | 12 m2 tawuła japońska Goldflame/Goldmund | Przygotowanie odbetonowanego fragmentu terenu zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Wymiana ziemi na min. wys. 10 cm – **12 m2.** Sadzenie w 2 rzędach w ilości 4szt./m2 w tzw. trójkąt. Korowanie warstwą o grubości 5 cm. Poj. C2 lub z gołym korzeniem o min. wys. 30 cm i trzech wyraźnie rozgałęzionych pędach. |
| 5. | ul. Sobieskiego ( dz. 102 obr. 55) | 8 m2 róża okrywowa odmiana o czerwonych kolorach kwiatów | Przygotowanie odbetonowanego fragmentu terenu zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Wymiana ziemi na min. wys. 10 cm - **8** **m2**. Posadzenie w 2 rzędach w ilości 4szt/m2 w tzw. trójkąt. Zastosowanie geowłókniny i korowanie warstwą o grubości 5 cm. Poj. C2 lub z gołym korzeniem o min. wys. 30 cm i trzech wyraźnie rozgałęzionych pędach. Nasadzenia należy odsunąć 30 cm od krawędzi chodnika. |