**Opis przedmiotu zamówienia – zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu psów policyjnych na potrzeby   
Komendy Miejskiej Policji w Toruniu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| **1.** | **Nadwozie** | Pojazd homologowany 4-drzwiowy (w tym jedne drzwi boczne przesuwne oraz tylne drzwi dwuskrzydłowe) do przewozu min. 2 osób (kierowca, pasażer) oraz 3 psów służbowych w tylnej części bagażowej pojazdu, o rodzaju nadwozia: osobowy/ ciężarowy VAN o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu; o DMC do 3,5 t. | |
| **2.** | **Rok produkcji** | Wyprodukowany **nie wcześniej niż w 2022 r**., fabrycznie nowy. | |
| **3.** | **Parametry** | Moc silnika:  **nie mniejsza niż 100 KM** | |
| Rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa/diesel | |
| **4.** | **Układy** | * 1. Napędowy:   - napęd na przednią oś,  - manualna skrzynia biegów,  - 6 biegów + wsteczny. | |
| * 1. Kierowania:   - układ kierowniczy ze wspomaganiem,  - kierownica z lewej strony,  - regulacja położenia kierownicy. | |
| **5.** | **Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy** | 1. System zapobiegający blokowaniu kół przy hamowaniu. 2. System zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu. 3. System stabilizacji toru jazdy. 4. Poduszka powietrzna przednia, min. dla kierowcy. 5. Trzypunktowe, bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących. | |
| **6.** | **Wyposażenie** | 1. Fotel kierowcy przesuwany w poziomie z regulacją wysokości, fotel przedni pasażera co najmniej przesuwany  w poziomie. 2. Fotele pierwszego rzędu z regulacją pochylenia oparć. 3. Elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka boczne (zewnętrzne). 4. Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich. 5. Światła do jazdy dziennej. 6. Światła przeciwmgielne przednie i tylne z oferty producenta pojazdu. Dopuszcza się brak świateł przeciwmgielnych przednich pod warunkiem zastosowania w pojeździe reflektorów przednich wykonanych  w pełni w technologii LED. 7. Oświetlenie części pasażerskiej z przodu. 8. Oświetlenie części do przewozu psów. 9. Klimatyzacja manualna lub automatyczna montowana fabrycznie. 10. Centralny zamek sterowany pilotem. 11. Dwa kluczyki/karty. 12. Komplet dywaników gumowych. 13. Zamontowany fabrycznie i zintegrowany radioodtwarzacz wyposażony w min. 2 głośniki i antenę samochodową. 14. Czujniki parkowania, min. z tyłu pojazdu lub kamera cofania. 15. Hak holowniczy. 16. Immobilizer. 17. Tapicerka siedzeń materiałowa (tkanina). Materiały obiciowe siedzeń oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu czystości. 18. Minimum 2 gniazda 12V (Zamawiający dopuszcza również pojazd wyposażony w gniazdo USB, z jednoczesną dostawą adaptera (przejściówki) – z gniazda USB na gniazdo 12V. Adapter powinien być kompatybilny ze wszystkimi standardowymi wtyczkami do zapalniczki samochodowej (ładowarki, lodówki turystyczne). 19. Apteczka. 20. Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP. 21. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację. 22. Linka holownicza. 23. Inne niewymienione wyposażenie, jeśli oferowany model pojazdu będzie posiadał w wyposażeniu standardowym. 24. Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła (zawierający co najmniej podnośnik oraz klucz do kół). 25. Komplet 4 kół wraz z kołpakami z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdu oraz komplet 4 opon zimowych. Opony, nie mogą być starsze niż 12 miesięcy licząc od terminu odbioru pojazdów, muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Indeks prędkości opony winien odpowiadać co najmniej maksymalnej prędkości konstrukcyjnej pojazdu, wyszczególnionej w dokumentacji homologacyjnej. 26. Pełnowymiarowe koło zapasowe z oponą letnią (identyczną jak w opisie w pkt. 25) lub koło dojazdowe  z oferty handlowej producenta pojazdów. 27. Pojazd musi być wyposażony w kamuflowane urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze, świetlne i dźwiękowe wymagane dla pojazdu uprzywilejowanego, a w szczególności:   - urządzenie dźwiękowe, z generatorem sygnału akustycznego, modulowanego o mocy źródła sygnału akustycznego nie mniejszej niż 200W,  - przednie światła błyskowe koloru niebieskiego w atrapie pojazdu w technologii LED,  - magnetyczna, dachowa, lampa błyskowa sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskimi w technologii LED, | |
| **7.** | **Opis wykonania i wyposażenia przestrzeni do przewozu psów służbowych** | 1. Przestrzeń do przewożenia psów oddzielona przegrodą pełną lub z kratownicą od siedzeń kierowcy i pasażera. 2. Zabudowa przestrzeni bagażowej z zamontowanymi trzema klatkami aluminiowymi (lub z materiału  o podobnych parametrach wytrzymałości i wagi), z osobnymi przedziałami zamykanymi drzwiami uchylnymi na boki, wyposażonymi w zamki zapadkowe i klamki (powinna być możliwość ich zabezpieczenia przed ich przypadkowym otwarciem). 3. Klatki dostosowane do gabarytów pojazdu, przy czym minimalne wymiary klatek wynoszą:   – dwie klatki o wymiarach szer. min. 550 mm, wys. min. 700 mm, gł. min. 960 mm (dostęp przez tylne drzwi pojazdu),  – jedna klatka o wymiarach szer. min. 600 mm, wys. min. 700 mm, gł. min. 960 mm (dostęp przez boczne drzwi pojazdu).  Dopuszczona jest możliwość montażu klatek na nadkolach pojazdu.   1. Przedziały dla psów odgrodzone od siebie wytrzymałą na przegryzienia i drapanie pionową płytą (np. przegroda  z plexi o grubości 10 mm), uniemożliwiającą ich kontakt fizyczny i wzrokowy. 2. Klatki w pojeździe muszą być zamontowane w sposób uniemożliwiający (minimalizujący ryzyko) potykania się psa o wystający próg bagażnika podczas wchodzenia lub wychodzenia z pojazdu. 3. Podłoga w klatkach wyłożona łatwo zmywalną wykładziną o podwyższonej trwałości. 4. Technologia wykonania zabudowy przestrzeni do przewożenia psa musi:   – chronić psa przed narażeniem na przypadkowe obrażenia, takie jak: zakleszczenie łapy w osłonach z kratki metalowej, zranienie przez wystające elementy osłon, itp.;  – uniemożliwiać pojawianie się dźwięków wywoływanych drganiami lub przesuwaniem się elementów tej zabudowy podczas ruchu samochodu.  – umożliwiać szybki montaż oraz demontaż klatek (np. w celu posprzątania przestrzeni do przewozu psów itp.)   1. W pojeździe należy zapewnić wydzielone miejsce/półkę, w przestrzeni dla przewozu psów na przechowywanie wyposażenia dodatkowego, a także podręcznego bagażu przewodnika – pomiędzy górną płaszczyzną dwóch tylnych klatek, a podsufitką (wysokość min. 150 mm). | |
| **8.** | **Barwa nadwozia** | Nadwozie pokryte fabrycznym lakierem samochodowym w kolorach: srebrnym, granatowym, niebieskim, ciemno-szarym albo innym zbliżonym w palecie barw z oferty producenta. Kolor: czerwony, żółty, pomarańczowy lub inny jaskrawy – wykluczony. | |
| **9.** | **Wymagania dot. gwarancji** | 1. Gwarancja:  * min. 24 miesiące i przebieg min. 100 tys. km (w zależności co pierwsze nastąpi) – na wszystkie zespoły  i podzespoły pojazdu bez wyłączeń – obejmująca prawidłowe funkcjonowanie pojazdu, wady materiałowe  i fabryczne, mechanikę, * min. 60 miesięcy bez limitu kilometrów – na perforację karoserii, * min. 24 miesiące bez limitu kilometrów – na powłokę lakierniczą nadwozia, * min. 24 miesiące – na pozostałe wyposażenie samochodu.  1. Okres gwarancji biegnie od dnia rejestracji pojazdu. 2. Serwisy gwarancyjne na terenie całego kraju w szczególności w województwie kujawsko – pomorskim. | |
| **10.** | **Dokumenty** | Wykonawca musi dostarczyć wraz z pojazdem:   1. Homologacje umożliwiające dopuszczenie pojazdu do ruchu na obszarze Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Książkę gwarancyjną wraz z listą ASO – w języku polskim. 3. Książkę serwisową pojazdu. W przypadku, gdy producent nie stosuje książek serwisowych w formie papierowej Zamawiający dopuszcza książkę elektroniczną prowadzoną przez producenta pojazdu. 4. Instrukcje obsługi pojazdu w języku polskim. 5. Wykaz wyposażenia. 6. Dwa kluczyki/karty. 7. Dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy, w przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty akcyzy. 8. Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu. 9. Inne wymagane prawem dokumenty. 10. Odbiór pojazdu nastąpi, przez osobę upoważnioną do jego odbioru ze strony Gminy Miasta Toruń, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego. | |