Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje prowadzenie konserwacji dźwigów osobowych hydraulicznych zlokalizowanych w budynkach UMT przy ulicach: Wały gen. Sikorskiego 8, Wały gen. Sikorskiego 10, Grudziądzkiej 126 b, Batorego 38/40 oraz dźwigów osobowych elektrycznych zlokalizowanych w budynkach UMT przy ulicach: Fałata 39,
Wały gen. Sikorskiego 25 oraz Młodzieżowej 31.

* 1. **Dźwig osobowy elektryczny 4 - przystankowy przy ul. Fałata 39, typ ARTEMIS**
* Konserwacja polega na utrzymaniu w stanie sprawności technicznej dźwigu
w szczególności poprzez dokonywanie okresowych (miesięcznych) przeglądów, napraw oraz wymiany takich części jak: cewki, styki, kontakty, gałki, żarówki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smary, czyściwa itp..
* Co najmniej dwa razy w roku w szybie dźwigu należy dokonać oczyszczenia ścian i wszystkich elementów dźwigu.
* Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia pracy pogotowia naprawczego całodobowego.
* Do obowiązków Zleceniobiorcy należy przygotowanie dźwigu do corocznego badania okresowego dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
* Zleceniobiorca będzie dokonywał pomiarów elektrycznych wymaganych przy badaniach okresowych wykonywanych przez UDT (pomiary elektryczne winny być wkalkulowane w miesięczny ryczałt).
* Zleceniobiorca musi posiadać świadectwo autoryzacyjne niezbędne do utrzymania gwarancji na urządzenie dźwigowe.
	1. **Dźwig osobowy elektryczny 4 - przystankowy przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25, typ MP GO Evolution**
* Konserwacja polega na utrzymaniu w stanie sprawności technicznej dźwigu
w szczególności poprzez dokonywanie okresowych (miesięcznych) przeglądów, napraw oraz wymiany takich części jak: cewki, styki, kontakty, gałki, żarówki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smary, czyściwa itp..
* Co najmniej dwa razy w roku w szybie dźwigu należy dokonać oczyszczenia ścian i wszystkich elementów dźwigu.
* Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia pracy pogotowia naprawczego całodobowego.
* Do obowiązków Zleceniobiorcy należy przygotowanie dźwigu do corocznego badania okresowego dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
* Zleceniobiorca będzie dokonywał pomiarów elektrycznych wymaganych przy badaniach okresowych wykonywanych przez UDT (pomiary elektryczne winny być wkalkulowane w miesięczny ryczałt).
* Zleceniobiorca musi posiadać świadectwo autoryzacyjne niezbędne do utrzymania gwarancji na urządzenie dźwigowe.
	1. **Dźwig osobowy elektryczny 5 - przystankowy przy ul. Młodzieżowej 31, typ MRL**
* Konserwacja polega na utrzymaniu w stanie sprawności technicznej dźwigu
w szczególności poprzez dokonywanie okresowych (miesięcznych) przeglądów, napraw oraz wymiany takich części jak: cewki, styki, kontakty, gałki, żarówki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smary, czyściwa itp..
* Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia pracy pogotowia naprawczego całodobowego.
* Do obowiązków Zleceniobiorcy należy przygotowanie dźwigu do corocznego badania okresowego dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
* Zleceniobiorca będzie dokonywał pomiarów elektrycznych wymaganych przy badaniach okresowych wykonywanych przez UDT (pomiary elektryczne winny być wkalkulowane w miesięczny ryczałt).
	1. **Dźwig osobowy hydrauliczny 6 - przystankowy przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8**
* Konserwacja polega na utrzymaniu w stanie sprawności technicznej dźwigu
w szczególności poprzez dokonywanie okresowych (miesięcznych) przeglądów, napraw oraz wymiany takich części jak: cewki, styki, kontakty, gałki, żarówki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smary czyściwa itp..
* Co najmniej dwa razy w roku w szybie dźwigu należy dokonać oczyszczenia ścian i wszystkich elementów dźwigu oraz umycia okien.
* Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia pracy pogotowia naprawczego całodobowego.
* Do obowiązków Zleceniobiorcy należy przygotowanie dźwigu do corocznego badania okresowego dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
* Zleceniobiorca będzie dokonywał pomiarów elektrycznych wymaganych przy badaniach okresowych wykonywanych przez UDT (pomiary elektryczne winny być wkalkulowane w miesięczny ryczałt).
	1. **Dźwig osobowy hydrauliczny 5 - przystankowy przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10**
* Konserwacja polega na utrzymaniu w stanie sprawności technicznej dźwigu w szczególności poprzez dokonywanie okresowych (miesięcznych) przeglądów, napraw oraz wymiany takich części jak: cewki, styki, kontakty, gałki, żarówki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smary, czyściwa itp..
* Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia pracy pogotowia naprawczego całodobowego.
* Do obowiązków Zleceniobiorcy należy przygotowanie dźwigu do corocznego badania okresowego dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
* Zleceniobiorca będzie dokonywał pomiarów elektrycznych wymaganych przy badaniach okresowych wykonywanych przez UDT (pomiary elektryczne winny być wkalkulowane w miesięczny ryczałt).
	1. **Dźwig osobowy hydrauliczny 6 - przystankowy przy ul. Grudziądzka 126 b**
* Konserwacja polega na utrzymaniu w stanie sprawności technicznej dźwigu
w szczególności poprzez dokonywanie okresowych (miesięcznych) przeglądów, napraw oraz wymiany takich części jak: cewki, styki, kontakty, gałki, żarówki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smary, czyściwa itp..
* Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia pracy pogotowia naprawczego całodobowego.
* Do obowiązków Zleceniobiorcy należy przygotowanie dźwigu do corocznego badania okresowego dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
* Zleceniobiorca będzie dokonywał pomiarów elektrycznych wymaganych przy badaniach okresowych wykonywanych przez UDT (pomiary elektryczne winny być wkalkulowane w miesięczny ryczałt).
	1. **Dźwig osobowy hydrauliczny 4 - przystankowy przy ul. Batorego 38/40**
* Konserwacja polega na utrzymaniu w stanie sprawności technicznej dźwigu
w szczególności poprzez dokonywanie okresowych (miesięcznych) przeglądów, napraw oraz wymiany takich części jak: cewki, styki, kontakty, gałki, żarówki, przyciski, wkładki bezpiecznikowe, smary, czyściwa itp..
* Co najmniej dwa razy w roku w szybie dźwigu należy dokonać oczyszczenia ścian i wszystkich elementów dźwigu oraz umycia okien.
* Zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia pracy pogotowia naprawczego całodobowego.
* Do obowiązków Zleceniobiorcy należy przygotowanie dźwigu do corocznego badania okresowego dokonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego.
* Zleceniobiorca będzie dokonywał pomiarów elektrycznych wymaganych przy badaniach okresowych wykonywanych przez UDT (pomiary elektryczne winny być wkalkulowane w miesięczny ryczałt).
* Zleceniobiorca musi posiadać świadectwo autoryzacyjne niezbędne do utrzymania gwarancji na urządzenie dźwigowe.

Zamawiający określa czas usunięcia awarii urządzenia do 4 godz. licząc od chwili zgłoszenia. Natomiast w przypadku awarii dźwigu ze znajdującymi się w kabinie osobami - czas reakcji określa się maks. do 30 minut.