Formularz ofertowy

Nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia dotyczącego złożenia oferty cenowej netto i brutto na **dostawę środków ochrony indywidualnej dla członków Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Toruniu** przedkładam niniejszą ofertę:

Nazwa oferenta:

Adres, NIP, Regon, telefon, fax, e-mail oferenta:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Ilość** | **Wartość** | |
| **netto zł** | **brutto zł** |
| 1. | Część I  Kombinezon (model GPR, ze standardowymi miejscami zamocowania rzepów na kombinezonie pod naszywki, z naszywką na plecy mocowaną  na rzep z odblaskowym napisem „STRAŻ”) przeznaczony dla grupy poszukiwawczo-ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej.  Wymagany kolor kombinezonu – pomarańczowy. | 7 szt. |  |  |
| 2. | Część II  Buty strażackie - spełniające wymagania normy EN 15090:2012 dla obuwia strażackiego typu 2 oraz posiadające trzeci poziom odporności termicznej (HI3), posiadające tylną strefę zginania, aktualny certyfikat zgodności CE oraz aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP.  Wymagany kolor butów strażackich – dominujący czarny. | 7 par |  |  |
| 3. | Część III  Lekki hełm strażacki - spełniający wymagania normy EN 16471:2014 *Hełmy strażackie. Hełmy do gaszenia pożarów na terenach niezurbanizowanych* oraz normy EN 16473:2014 *Hełmy strażackie. Hełmy dla ratownictwa technicznego*.  Hełm musi posiadać następujące wyposażenie:  - uniwersalne gniazdo do mocowania latarki,  - uniwersalne gniazda do maski oddechowej i ochronników słuchu,  - osłonę karku z tkaniny ognioodpornej i gogle.  Wymagany kolor lekkiego hełmu strażackiego – RAL1026. | 7 szt. |  |  |
| 4. | Część IV  Rękawice techniczne przeznaczone do podstawowych działań straży pożarnej z zakresu ratownictwa technicznego spełniające następujące wymagania:  1) w zakresie wymagań związanych z normą PN-EN 388+A1:2019-01  - odporność na ścieranie – poziom 3  - odporność na przecięcie – poziom 2  - odporność na rozerwanie – poziom 3  - odporność na przekłucie – poziom 3    2) w zakresie wymagań związanych z normą PN-EN ISO 21420:2020-09  - chwytność – poziom 5    Wymagany kolor rękawic technicznych – dominujący RAL1026. | 7 par |  |  |
| **SUMA z wierszy 1-4** | | | |  |

……………………………………………

Data, pieczątka i podpis