Toruń, 22.04.2024r.

WŚiE.7021.28.2024LG

**WSTĘPNA WYCENA**

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, zaprasza do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku potencjalnych wykonawców na realizację zadania pn.:

**„Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw zarządzanych przez Wydział Środowiska i Ekologii”**

1. Zakres zadania:

* Wymiana piaskownic na czterech placach zabaw na piaskownice wykonane z płyt HDPE. Trzy piaskownice kwadratowe o wymiarach 300cm x 300cm x 30cm ( zdjęcie poglądowe zał. nr 1).Jedna piaskownica sześciokątna o wymiarach 358cm x 318cm x 37cm ( zdjęcie poglądowe zał. nr 2). Po montażu uzupełnienie piaskownic nowym piaskiem. Piasek powinien posiadać granulację na poziomie 0,2–2 mm, dzięki temu podczas użytkowania się nie zbija i jest bezpieczny dla dzieci, musi spełniać wymogi polskiej normy PN-EN 1177-2500/A1. Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego najlepszym piaskiem jest piasek kopany.

**Lokalizacja**: ul. Nad Zatoką dz. nr 5 obr.58; ul. Rydygiera 6 dz. 46/18 obr.51;ul. Rolnicza 11 dz.160/44 obr.33; ul. Lubicka 48 dz. 125 obr.57

* Wymiana ścianek wspinaczkowych na dwóch placach zabaw na ścianki wspinaczkowe wykonane z płyty HDPE ( zdjęcia i wymiary zał. nr. 3).

**Lokalizacja**: ul. Gagarina dz. 66 obr. 5, ul. Zbożowa dz. 206/2 obr. 28

* Montaż drewnianego stelaża huśtawki „bocianie gniazdo” ( zdjęcie poglądowe zał. nr 4).

**Lokalizacja**: ul. Bema dz.207/2 obr. 6

* Wymiana urządzenia zabawowego Lokomotywa z wagonem ( zdjęcie poglądowe zał. nr 5).

**Lokalizacja**: ul. Tataraków 27 dz. 879 obr.74

* Zakup i montaż Linarium stożkowego po uprzednim demontażu kostki brukowej wraz z krawężnikami o powierzchni około 42 m2 i przekazaniu Zamawiającemu. Korytowanie, zastosowanie geowłókniny filtrującej oraz nawierzchni bezpiecznej z piasku lub żwiru o wielkości ziaren od 0,25mm do 8 mm oraz grubości warstwy nie mniej niż 30 cm ( zdjęcie poglądowe zał. nr 6).

**Lokalizacja** : ul. Wojska Polskiego 23 dz. 27/1, 24/2 obr. 11

* Zakup i montaż linarium stożkowego, korytowanie, zastosowaniu geowłókniny filtrującej oraz nawierzchni bezpiecznej z piasku lub żwiru o wielkości ziaren od 0,25mm do 8 mm oraz grubości warstwy nie mniej niż 30 cm. Granicę strefy bezpieczeństwa stanowić mają krawężniki gumowe wykonane z granulatu SBR ( zdjęcie poglądowe zał. nr 6).

**Lokalizacja:** ul. Jana Matejki 41/ Juliusza Słowackiego 35 dz. 160 obr. 8

* Montaż dwóch huśtawek wagowych ( zdjęcie poglądowe zał. nr 7)

**Lokalizacja**: ul. Narutowicza 5 dz. 359 obr. 70, ul. Podgórska 17 dz. 587 obr.67

1. Wymagania materiałowe:

Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych oraz ogólne wymagania dla wykonania i montażu urządzeń zabawowych:

1) powinien posiadać min. 36 miesięczny okres gwarancji;

2) powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów;

3) powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów;

4) powinien być rozmieszczony na placu zabaw w sposób umożliwiający zachowania bezpiecznych stref pomiędzy urządzeniami, określonych w dokumentacji dotyczącej utworzenia placu zabaw;

5) wszystkie urządzenia przeznaczone do zamontowania na placu zabaw muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytacje polskiego Centrum Akredytacji

• PN - EN 1176-1 :2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

1. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

**4**. Termin realizacji :

* **do 15.07.2024r.**

**5.** Nazwa i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

**6.** O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące **warunki:**

* Oferty mogą składać podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, jeżeli ustawy zakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
* Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania zamówienia. Przez niezbędne doświadczenie rozumie się zrealizowanie w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej dwóch podobnych zamówień.
* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty częściowe będą pozostawione bez rozpatrzenia.

**7.** Kryteria oceny złożonych ofert:

a) cena - waga 100% (100 pkt).

**8**. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu,   
o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

**9.** Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie oraz wykonawcy, którzy mieli naliczoną karę umowną za zdarzenia dotyczące wcześniejszych umów na realizację zadań zleconych przez Gminę Miasta Toruń.

**10.** **Do oferty należy dołączyć min. 1 referencję dot. podobnego zakresu robót oraz kopię wpisu do CEIDG lub KRS.**

**11.** Ofertę cenową (druk w załączeniu) należy przesłać lub złożyć do dnia **30.04.2024 r. do godz. 10ºº** na adres: Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Generała Sikorskiego 12, e-mail wsie@um.torun.pl, z dopiskiem „Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw zarządzanych przez Wydział Środowiska i Ekologii”

Ewentualne pytania proszę kierować do Pana Leszka Grzelaka – (0-56) 611 85 97, e-mail l.grzelak@um.torun.pl **Uwagi ogólne:**

1. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego   
   w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.