Toruń, 09.05.2024r.

WŚiE.7021.31.2024LG

Dot. procedury zapytania ofertowego na realizację zadania:

**„Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw zarządzanych przez Wydział Środowiska i Ekologii”**

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zmienia zakres zadania poprzez dodanie następujących robót :

* Wymiana piaskownicy na piaskownice wykonaną z płyt HDPE kwadratową o wymiarach 300cm x 300cm x 30cm ( zdjęcie poglądowe zał. nr 1). Po montażu uzupełnienie piaskownicy nowym piaskiem. Piasek powinien posiadać granulację na poziomie 0,2–2 mm, dzięki temu podczas użytkowania się nie zbija i jest bezpieczny dla dzieci, musi spełniać wymogi polskiej normy PN-EN 1177-2500/A1. Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego najlepszym piaskiem jest piasek kopany. Montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 1030 mm i długości 21 mb. Montaż 1 szt. ławki parkowej ( zdjęcie poglądowe zał. nr 8) Wymiana nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, oczyszczenie podłoża oraz zastosowanie geowłókniny filtrującej. Zastosowanie nowej nawierzchni bezpiecznej z piasku lub żwiru o wielkości ziaren od 0,25mm do 8 mm oraz grubości warstwy nie mniej niż 30 cm na powierzchni około 100 m2

**Lokalizacja:** ul. Mickiewicza 146 dz. 213/6 obr. 5

* Wymiana piaskownicy na piaskownice wykonaną z płyt HDPE kwadratową o wymiarach 300cm x 300cm x 30cm ( zdjęcie poglądowe zał. nr 1). Po montażu uzupełnienie piaskownicy nowym piaskiem. Piasek powinien posiadać granulację na poziomie 0,2–2 mm, dzięki temu podczas użytkowania się nie zbija i jest bezpieczny dla dzieci, musi spełniać wymogi polskiej normy PN-EN 1177-2500/A1. Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego najlepszym piaskiem jest piasek kopany. Wymiana nawierzchni bezpiecznej placu zabaw, oczyszczenie podłoża oraz zastosowanie geowłókniny filtrującej. Zastosowanie nowej nawierzchni bezpiecznej z piasku lub żwiru o wielkości ziaren od 0,25mm do 8 mm oraz grubości warstwy nie mniej niż 30 cm na powierzchni około 100 m2

**Lokalizacja:** ul. Mickiewicza 148 dz. 213/3 obr. 5