Toruń, 30 lipca 2024 r.

WZiPS.0056.3.2.2.2024

**Zapytanie ofertowe**

 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia zaprasza do składania ofert na dostawę z montażem zewnętrznego wolnostojącego defibrylatora AED wraz z szafką lub kapsułą do jego przechowywania.

Postępowanie prowadzone na podstawie Zarządzenia nr 92/2024 Prezydenta Miasta Torunia
z dnia 23.05.2024 r., w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Torunia, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł netto.

1. **CEL I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Celem zamówienia będzie wykonanie usługi polegającej na dostawie z montażem defibrylatora AED z szafką zewnętrzną lub kapsułą i stojakiem/standem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

***Kod CPV 33182100-0***

1. **SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
2. Automatyczny defibrylator AED.
3. Uniwersalne elektrody (dla dzieci i dorosłych).
4. Bateria o wydłużonej trwałości (min. 48 miesięcy).
5. Torba transportowa.
6. Instrukcja użytkowania w języku polskim.
7. Szafka zewnętrzna lub kapsuła zewnętrzna, zamykana, wyposażona w alarm, odporna na warunki atmosferyczne.
8. Worek ambu do resuscytacji.
9. Zestaw ochronny stanowiący zabezpieczenie osoby udzielającej pierwszej pomocy
wg najnowszych wytycznych ERC. Zawierający maski, nożyczki, golarkę i rękawiczki
10. Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski.
11. Stand/stojak.
12. Tablica informacyjna z instrukcją obsługi.
13. **SPECYFIKACJA OBLIGATORYJNA**
14. Defibrylator AED musi:
15. fabrycznie nowy;
16. prosty w obsłudze, pozbawiony blokad serwisowych z unikatowym numerem seryjnym ułatwiającym jego namierzenie w razie kradzieży, umożliwiający w sytuacji zagrożenia życia szybką i zdecydowaną reakcję;
17. posiadać deklarację zgodności CE zgodną z dyrektywą medyczną 93/42/EEC, PN-EN 60601 lub równoważne;
18. mieć możliwość stosowania zarówno u dorosłych jak i u dzieci;
19. być wyposażony w nową oryginalną baterię producenta; nieładowalną, o okresie żywotności po podłączeniu do urządzenia min. 48 miesięcy w stanie spoczynku;
20. być wyposażony w elektrody dla dorosłych i dla dzieci, lub elementy uniwersalne
 o okresie przydatności min. 24 miesiące.
21. Szafka/kapsuła musi:
22. być odporna na warunki atmosferyczne;
23. posiadać system ogrzewania i chłodzenia.
24. Defibrylator AED z szafką/kapsułą i stojakiem muszą wyglądać estetycznie i spójnie
z otoczeniem.
25. Montaż urządzenia nie może wpłynąć negatywnie wygląd miejsca wskazanego, jako miejsce montażu.
26. Tablice informacyjne muszą zawierać herb miasta Torunia i zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.
27. **INFORMACJE DODATKOWE**
28. Wymagania dotyczące Wykonawcy:
29. Wykonawca, odpowiedzialny będzie za należyte, w szczególności terminowe wykonanie zamówienia, a także zapewnienie ochrony gwarancyjnej
i serwisowej;
30. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego;
31. Wykonawca zobowiązuje się, że numer rachunku podany na fakturze VAT będzie rachunkiem ujawnionym w wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (na tzw. białej liście);
32. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania oraz zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny.
33. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu złożenia swojej oferty cenowej.
34. Zamawiający nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
35. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans punktowy, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
36. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji w zakresie przedmiotu zamówienia i sposobu realizacji umowy, jak również ceny z Wykonawcami. Ostateczna decyzja o podjęciu negocjacji w danym zakresie należy do Zamawiającego.
37. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
38. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
39. Wskazanie w Formularzu ofertowym czasu przydatności baterii lub elektrod musi być wyrażone w miesiącach.
40. Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia rozwiązań równoważnych z podaniem parametrów i opisu.
41. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej (wzips@um.torun.pl).
42. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
43. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.
44. **KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą:

1. Kryteria:
2. cena – 50% punktów:

 *najniższa oferowana cena spośród*

 *złożonych ofert*

*cena oferty = ---------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium tj. 50 %*

 *cena oferty badanej*

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 50 punktów.

1. okres gwarancyjny defibrylatora – min. 60 miesięcy;

 *najkrótszy oferowany okres gwarancyjny*

 *spośród złożonych ofert*

*okres gwarancyjny = ----------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium tj. 10 %*

 *okres gwarancyjny oferty badanej*

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 10 punktów.

1. okres gwarancyjny szafki/kapsuły – min. 24 miesiące;

 *najkrótszy okres oferowany czas gwarancyjny*

 *spośród złożonych ofert*

*okres gwarancyjny = -------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium tj. 5 %*

 *okres gwarancyjny oferty badanej*

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 5 punktów.

1. okres gwarancyjny baterii - długość czasu gwarancji baterii w stanie spoczynku – 10% punktów;

*okres gwarancji w ofercie badanej*

*okres gwarancyjny = ------------------------------------------------ x 100 pkt x* znaczenie kryterium tj. 10%
 *najdłuższy oferowany okres gwarancyjny*

 *spośród złożonych ofert*

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 10 punktów.

1. okres gwarancyjny elektrod – długość czasu przydatności – 5% punktów;

 *okres gwarancji w ofercie badanej*

*okres gwarancyjny = ---------------------------------- x 100 pkt x* znaczenie kryterium tj. 5 %
 *najdłuższy oferowany okres gwarancji*

 *spośród złożonych ofert*

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 5 punktów.

Ważne:

Wydłużony okres gwarancyjny określony w cz. V ust 1 pkt. 2-5 zaokrąglony będzie do 12 miesięcy,
tj., jeżeli Wnioskodawca złoży ofertę na wydłużony okres gwarancyjny krótszy niż 12 miesięcy oferta będzie liczona w zaokrągleniu do dołu.

1. dodatkowa punktacja – dodatkowe punkty można uzyskać za deklarację wymiany elektrod i baterii z podziałem na:
2. wymiana baterii w przypadku użycia lub po upływie terminu przydatności – 10 punktów;
3. wymiana elektrod w przypadku użycia lub po upływie terminu przydatności – 10 punktów;

Maksymalna ilość punktów, która stanowi sumę ww. kryteriów wynosi 100 pkt.

1. **INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**
2. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów będącą sumą punktów uzyskanych za kryteria „Cena”, „Okres gwarancyjny defibrylatora”, „Okres gwarancyjny elektrod”, „Okres gwarancyjny szafki/kapsuły”, „dodatkowa punktacja”.
3. Wybrana przez Zamawiającego oferta musi uzyskać pozytywną opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków. Jeżeli najwyżej oceniona oferta nie uzyska pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kolejnej oferty z najwyższa ilością punktów.
4. Oferta musi być złożona na Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Oferta musi zawierać:
6. nazwę i adres Oferenta;
7. oferowaną cenę netto plus VAT na realizację całości zamówienia;
8. oświadczenie, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca w przypadku wyboru jego oferty;
9. niezbędne dokumenty;
10. polisa ubezpieczeniowa;
11. karta katalogowa urządzenia, która będzie potwierdzała zgodność oferowanych urządzeń z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami.
12. Termin składania ofert:
13. **ofertę należy złożyć do 13 sierpnia 2024 r., do godziny** **15.30** (decyduje data wpływu), w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą Oferenta i Zamawiającego oraz nazwą zamówienia „Dostawa i montaż defibrylatora AED” – osobiście, za pośrednictwem poczty lub gońca na adres:

**Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia,**

**ul. Fałata 39, 87-100 Toruń.**

1. Zamawiający nie odpowiada na oferty złożone w innym miejscu i terminie niż wskazany;
2. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o wyborze jego oferty drogą elektroniczna na adres wskazany w formularzu ofertowym niezwłocznie po akceptacji Prezydenta Miasta Torunia.
3. **INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZENIA**

Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z wykonanym zadaniem i podpisanym protokołem odebrania przedmiotu zamówienia.

Dane do wystawienia Faktury VAT:

***Nabywca:***Gmina Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń,
NIP: 879-000-10-14;

***Odbiorca:***Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.

1. **ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Formularz ofertowy.

/-/